### Załącznik nr 5 do SWZ

Zamawiający:

**Zespół Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego im. Wincentego Witosa**

**w Leśnej Podlaskiej**

**ul. Bialska 7**

**21-542 Leśna Podlaska**

Postępowanie o udzielenie zamówienia, pod nazwą:

**„Dostawa ciągnika rolniczego przystosowanego do prowadzenia nauki jazdy na kat. T prawa jazdy”**

Numer referencyjny postępowania: ZSR.2911.11.2024

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowego ciągnika rolniczego, spełniającego wszystkie poniższe wymagania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **l.p.** | **Opis/nazwa** | **Wymagane parametry** |
|  | Rok produkcji | 2023 -2024 |
|  | Masa całkowita ciągnika bez obciążenia | w przedziale: 3900 kg – 4300 kg |
|  | Silnik | czterocylindrowy o pojemności skokowej w przedziale:  3600cm3 – 4200 cm3 |
|  | Moc silnika | 70 – 75 kW |
|  | Wymiary ciągnika | Max szerokość bez lusterek 2150 mm  Max wysokość 2800 mm |
|  | Skrzynia biegów | liczbie przełożeń min.12/12 (40 km/h) |
|  | Rewers | mechaniczny |
|  | Kabina | dwudrzwiowa z homologacją na dwa siedzenia wyposażone w pasy bezpieczeństwa, otwieraną pokrywą dachu, uchylnym oknem tylnym oraz instalacją wentylacji i ogrzewania z nagrzewnicą |
|  | Układ kierowniczy | wspomagany hydraulicznie z dodatkową pompą wspomagania |
|  | Układ hamulcowy | dwa niezależne układy hamulcowe ( tarczowy mokry i mechaniczny postojowy); dodatkowy pedał hamulca roboczego dostępny z siedzenia instruktora |
|  | WOM | 540/540Eco ( zależny i niezależny) |
|  | Układ hydrauliczny | o udźwigu podnośnika min 4000 kg z trzy punktowym układem zawieszenia narzędzi wg ISO, 3 pary wyjść hydrauliki z tyłu ciągnika plus wolny powrót,  wydajność pompy hydraulicznej min. 50 l/min, |
|  | Układ pneumatyczny | sprężarka powietrza z instalacją sterowania hamulcami pneumatycznymi przyczep oraz przewód do pompowania kół |
|  | Wyposażenie | - tuz przedni  - ogumienie radialne  - listwa zaczepowa z zastrzałami  - dolna listwa zaczepowa  - klimatyzacja  - radio  - lampy ostrzegawcze LED-owe 2 szt.  - dodatkowe lampy ostrzegawcze zamontowane z przodu ciągnika 2 szt.  - trójkąt wyróżniający pojazd wolnobieżny  - dodatkowe oświetlenie przód + tył (6x halogen przód + 6 x halogen tył)  - podświetlana tablica „ L ” z przodu pojazdu  - dodatkowe lusterka lewe i prawe dla instruktora  - dodatkowy hamulec roboczy umożliwiający przejęcie sterowaniem hamulcami przez instruktora z miejsca siedzenia instruktora  - apteczka doraźnej pomocy  - gaśnica min. 2 kg ze wskaźnikiem ciśnienia, umocowana  - trójkąt ostrzegawczy  - instrukcja obsługi w języku polskim |